|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корешок памятки**  № \_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.  Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Село)  Гр-ну (ке) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  проживающему по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В целях устранения возможных причин возникновения пожара предлагается выполнить мероприятия, изложенные в памятке.  Характеристика дома (материалы стен, кровля, этажность, отопление)  , ,  Дата вручения:  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  Представитель профилактической группы (ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Домовладелец  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Квартиросъемщик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Линия отреза | Приложение № 4  (наименование администрации муниципального образования)  **Памятка**  **характерных нарушений**  **требований пожарной безопасности**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (населенный пункт)  Гр-ну (ке) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Проживающему (ей) по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дом \_\_\_\_\_\_ кв. \_\_\_  В целях устранения возможных причин возникновения пожаров предлагается выполнить следующие мероприятия:   1. Отремонтировать отопительные печи. (замазать трещины, осуществить побелку) 2. Противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см. 3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой установить предтопочный лист размером не менее 50х70 см. 4. Исключить хранение ЛВЖ, ГЖ возле отопительных систем. 5. Исключить применение обогревательных приборов кустарного производства. 6. Исключить сушку белья в помещении над открытым огнем. 7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить. 8. Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц. 9. Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича. 10. Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке и в подвале здания. 11. Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные в противопожарном разрыве здания без согласования с органами местного самоуправления. 12. Отремонтировать (заменить) электропроводку, выключатели и штепсельные розетки. 13. Исключить применение самодельных электронагревательных приборов. 14. Заменить некалиброванные плавкие вставки на вставки заводского изготовления. 15. Установить защитные плафоны на электросветильниках. 16. У каждого строения установить бочку с водой и (или) огнетушитель. 17. Рекомендовать об опасности курения в жилых помещениях и надворных постройках.   «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  **Представитель профилактикой группы**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность, подпись, Ф.И.О. | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ**  **о мерах пожарной безопасности в жилье**   1. Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек. 2. Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью. 3. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы. 4. Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем. 5. Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках. 6. Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов. 7. Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. 8. Не допускайте перекаливания печи и не приставляйте вплотную к ним диваны, столы, дрова и другие сгораемые предметы. 9. Не оставляйте без присмотра работающие газовые и керосиновые приборы, котлы отопления. Содержите их в исправности. 10. Не устанавливайте самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. 11. Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений. 12. Не заправляйте примусы, керогазы и керосинки бензином или смесью бензина с керосином (заправлять их следует только в потушенном состоянии). 13. Следите за состоянием электропроводки, своевременно ремонтируйте ее. 14. Для защиты электросетей применяйте только фирменные исправные предохранители, не пользуйтесь «жучками». 15. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома, выключайте все электроприборы. 16. На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями. 17. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. 18. Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке.   При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану по телефону «01», представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. | | | Инструктаж получили:  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |